**七、投标文件的有关格式**

**7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书**

**法定代表人（企业负责人）授权委托书**

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名： 法定代表人姓名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

 年 月 日

**附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明**

# **7.2、**报价文件

开标一览表

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司下应滨水公园监控相关设备采购建设项目

单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司下应滨水公园监控相关设备采购建设项目 |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

**投标分项报价表**

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司下应滨水公园监控相关设备采购建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数描述 | 单位 | 设备品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| 1 | 3米立杆设备箱 | 300mm\*250mm\*150mm箱体材质采用304不锈钢，厚度≥0.8mm.离地2.2米安装，机箱门定制字样；同时具有防雨、防尘、防高温、防盗、防盐雾和防腐蚀等功能。 | 套 | 国产定制 | 19 |  |  |  |
| 2 | 6米立杆设备箱 | 静电喷塑，背部或底部进线、可支架或抱箍安装；尺寸可按需定制。外壳防护等级符合IP55的等级要求；箱体防雨设计；厚度≥1.2mm；机箱门定制字样；同时具有防雨、防尘、防高温、防盗、防盐雾和防腐蚀等功能。 | 套 | 国产定制 | 1 |  |  |  |
| 3 | 6米立杆 | L形杆，6米，挑3-4米，立杆壁厚6MM，挑臂壁厚4MM，材料采用热轧钢板（Q235），热镀锌按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀；喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀；立杆底板采用420\*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等。 | 套 | 国产定制 | 1 |  |  |  |
| 4 | 6米立杆基础开挖 | 1M（宽）\*1M（宽）\*1.5M（深）C25混凝土浇筑，接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整），渣土清运和路面修补；基础预埋件规格（6-M22）\*1400MM；含防雷接地。根据现场实际需求定制手孔井，合复合井盖。 | 套 | 国产定制 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3米立杆 | 立杆高度3m，Φ140等径杆，管壁厚3mm；挑臂长根据现场情况定制，等径φ60，壁厚3mm； | 套 | 国产定制 | 19 |  |  |  |
| 6 | 3米立杆基础开挖 | 基础开挖尺寸不小于600mm\*600mm\*600mm基础预埋件规格（4-M15)\*350mm'含混泥土浇筑，渣土清运和路面修复等，接地采用2米50mm\*50m\*5mm镀锌角铁打入地下，通过30mm\*3mm镀锌扁钢与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10欧，具体根据实际。 | 套 | 国产定制 | 19 |  |  |  |
| 7 | 抱杆支架 | 0.5-1米定制抱杆支架 | 根 | 国产定制 | 1 |  |  |  |
| 8 | 配套施工 | 根据现场实际情况，从就近市电配电箱或就近取电位置接入电力 、链路至前端设备抱杆箱内，保证监控设备的正常运行及网络传输设备使用，电力电缆规格 YJV3\*2.5、线路管道根据现场环境进行开挖、配管（聚乙烯 PE 管，φ 32）、修复等工作。监控摄像机电源线，RVV2\*1.0，超五类非屏蔽电缆等线缆及角铁支架、壁装固定支架、膨胀螺丝等固件辅材。 | 套 | 国产定制 | 20 |  |  |  |
| 9 | 标志标牌 | 方形标示牌，暂定为780\*480mm，采用2.5mm的进口优质铝板，含相应抱箍配件，标示内容根据业主要求定制。 | 块 | 国产 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 配套光纤跳线、插座、空气开关、六类非屏蔽网线、接地线等 | 套 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 11 | 视频云存储节点 | 不低于以下参数：主处理器：高性能多核处理器；高速缓存：16GB DDR4 ；主频2666MHz；电源冗余：1+1冗余电源：网络接口：8个千兆数据电口；硬盘个数：标配内置 1块2.5英寸SATA 240G企业级固态硬盘；最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘。视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型主流厂家的前端设备；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP，HLS，FLV等流媒体协议。 | 台 | 大华 | 1 |  |  |  |
| 12 | 企业级硬盘 | 容量：6000G；转速：7200RPM；缓存：256M，SATA。 | 块 | 希捷 | 36 |  |  |  |
| 13 | 中心端接收板卡 | 设备提供≥1路10/100/1000M以太网电口，提供≥8路百兆SFP光接口，支持VLAN划分，具备≥4M缓存，传输距离最大可达120KM及以上；配置20KM单纤百兆SFP光模块8块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置本端、远端收发器电口以太接口的状态。 | 块 | 飞畅 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

# **7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明**

**书面声明**

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**7.4信用中国查询声明函**

**信用中国查询声明函**

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日 期：