**附件**

**7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书**

**法定代表人（企业负责人）授权委托书**

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名： 法定代表人姓名：

职务： 职务：

联系电话：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年 月 日

**附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明**

# **7.2、**报价文件

开标一览表

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司宁波市公安局鄞州分局一楼LED大屏

改造采购项目

单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司LED大屏及配套设备采购项目 |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

**投标分项报价表**

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司宁波市公安局鄞州分局一楼LED大屏

改造采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | LED拼接屏 | 1) 像素间距：P1.25 2) 像素密度：640000pixels/m² 3) 模组尺寸：320mm×160mm×12mm 4) 模组分辨率：256x128 5) 维护方式：前后维护 6) 输入功率 (最大值) :480W/m² | 宇视科 技/Univi | MW7212-M | 13.4 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 开关电源 | 支持复杂动态负载稳，安全保护——短路/过载保护，散热性好——铝外壳散热、散热空间大，选材优良——采用全新优质元器件设计制造 高可靠性——100%满载老化 | NVVV | S-200W | 70 | 个 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 带载128x1536；输出:16xHUB75；支持32扫、支持固件程序版本 回读 | 宇视科 技/Univi | HB LM212 | 40 | 张 |  |  |  |
| 4 | 发送卡（1080P） | 1、 支持1路HDMI及1路DVI输入及 HDMI 信号 LOOP 输出 2、支持千兆网口输出≥4路；支持上下、左右及混合型任意拼接 3、 支持采用双USB接口实现多卡级联； 4、支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置 5、 支持音频输入、通过网线同步传输 6、单卡最大带载面积：230万点，最宽可达4096，最高可达2560点 7、 支持AC 100～240V超宽工作电压，更强适应性 8、 支持亮度和色温调节 | 宇视科 技/Univi | UNV-S4 | 6 | 台 |  |  |  |
| 5 | LED标准直立式支架 | 定制 | 宇视科 技/Univi | HB L002 | 13.4 | 平方米 |  |  |  |
| 6 | 定压功放（100W） | 额定功率：100W 二路话筒输入，其中一路有默音强插功能，便于紧急广播三路线路输入，一路线路输出，五路分区，高低音调节带USB接口，SD卡，有屏幕显示，内置收音功能，带蓝牙有可靠的短路、 过载保护装置 | 湖山 | HPD1100 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 音柱（40W） | 额定功率：40W ；定压输入：70-100V ；频率响应：200HZ10000Hz ； 灵 敏 度：90dB ； 扬声器：5"\*4 | 湖山 | SZ G50WA | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.▲支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提逐点亮色度校正证书） 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.▲设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.▲通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.▲产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 14.提供厂家3C认证证书。 15.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 | 诺瓦 | V1260 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 播放盒 | 1、四核CPU，主频高达 1.8G，Mali-T764 GPU，支持 AFBC （帧缓冲压缩技术）。 2、支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1，OpenCL, DirectX9.3 3、支持 4K 10bits H265、H264 视频解码，支持 1080P VC-1、MPEG-1/2/4、VP8 多格式视频解码。 4、最大带载 230万像素，最大宽度 16384，最大高度 4096。 5、支持 4路千兆网口输出，支持1路百兆网口，支持1路 USB 2.0 接口。 6、支持 1路HDMI 输出、1路 HDMI 输出、1路3.5mm 音频立体声输出。 7、支持 Wi-Fi AP 与 Station 双模式，支持 4G 联网。 8、支持两路传感器接口，可支持GPS及多种传感器（包括温度、湿度、亮度/光照、风向、风速、噪声、PM2.5/PM10、二氧化碳、大气压力等）。 9、工作温度支持 -40℃~80℃。 10、支持多种播放模式，支持 U盘即插即播，U盘更新节目，支持 Windows 软件网线直连发布与局域网发布。 11、支持云平台集群管理、集群发布节目，支持 APP 控屏与发布节目，可以通过 APP 设置屏参与连接关系，使用更方便。 12、支持通过测试按键一键测屏，快速检测显示屏故障。 13、支持多种节目素材窗口，包括自定义区域、视频、图片、多行文本、单行文本、动画字、时钟、3D文本、文档、计时、霓虹、天气、HDMI IN、HTML、表格、WPS、传感器等；支持多窗口播放与叠加，支持多达 4 个视频窗口同时播放。 14、文本支持空心字样式与文字描边功能，图片、文本支持播放特效、清屏特效自由组合，显示效果更丰富。 15、视频支持任意区域截取、缩放，支持视频智能转码功能，支持的视频格式更丰富。 16、支持多种炫彩字样式，炫彩字可以配合霓虹背景组合显示，效果更炫酷。 17、支持3D文本，并支持设置3D文字的背景样式、前景样式、炫彩样式、3D阴影、异形边框。 18、支持节目边框、区域边框、边框支持旋转、闪烁特效，支持霓虹背景。 19、表格支持 Excel 表格导入，支持表格实时编辑与预览，表格中单元格可设置背景图片，可实时更改表格边框颜色。 20、支持设备锁功能，可以对设备设置密码鉴权，鉴权通过后才可以操作，使用更安全。 21、支持 HDMI 输入，HDMI 输入支持全屏缩放、区域画中画、画面裁剪等多种模式。 22、支持基于 GPS、Wi-Fi、局域网、4G 等技术的多屏同步方案。 23、支持小灰云平台，支持4G、Wi-Fi、有线网络等多种联网方式，支持多屏幕、多业务、跨区域集群管理。 24、 云平台控制系统需要提供中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明，并提供最近年份测评结果通知书。 25、手机甩图：手机甩一甩，即可将图片或者视频甩到LED屏幕上显示； 26、通过 CCC、CE、FCC、RoHS、BIS 认证。 ★27.支持两路传感器接口，可支持 GPS 、温度、湿度、亮度、光照、风向、风速、噪声、PM2.5/PM10、二氧化碳、大气压力等。 | 灰度 | A6 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 合计 | | | | | | |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

# **7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明**

**书面声明**

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**7.4信用中国查询声明函**

**信用中国查询声明函**

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日 期：