**法定代表人（企业负责人）授权委托书**

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名： 法定代表人姓名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

供应商盖章：

年 月 日

**附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明**

# **7.2、**报价文件

开标一览表

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司鄞州区东吴镇智能化建设采购项目

单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司鄞州区东吴镇智能化建设采购项目 |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

**投标分项报价表**

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司鄞州区东吴镇智能化建设采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价 （元)** | **金额 （元）** |
| **【一、3楼机房搬迁及指挥室建设】** | | | | | | | |
| 1 | 原机房搬迁至新机房 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 指挥室铺防静电地板 | 600\*600\*35 | 国产 | 平方 | 42.5 |  |  |
| 3 | 指挥室操作台 | 定制 | 国产 | 张 | 6 |  |  |
|  | **小计1** |  |  |  |  |  |  |
| **【二、指挥中心大屏配套建设】** | | | | | | | |
| **1** | 视频综合平台解码器 | DH-NVD1205DU-4I-8K | 大华 | 台 | 1 |  |  |
| **2** | 工程线缆 | 10米HDMI高清线，电源线等 | 国产 | 套 | 9 |  |  |
| **3** | 安装调试费 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计2** |  |  |  |  |  |  |
| **【三、无线网络系统建设】** | | | | | | | |
| 1 | 无线控制器 | RG-NBC 256 | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 8口POE交换机 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | 锐捷 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 无线吸顶AP | RG-EAP262(E) | 锐捷 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 无线面板AP | RG-EAP102(E) | 锐捷 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 安装调试费 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计3** |  |  |  |  |  |  |
| **【四、门禁系统建设】** | | | | | | | |
| 1 | 人脸门禁一体机 | DS-K1T673M | 海康威视 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 双门磁力锁（含支架） | 铝合金；电镀拉丝；280kg\*2(600Lbs\*2)直线拉力；无锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%；1.9KG | 国产 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 单门磁力锁（含支架） | 铝合金；电镀拉丝；280kg(600Lbs)直线拉力；无锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%；1.9KG； | 国产 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 闭门器 | 闭门器 （20-40KG） | 国产 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 磁力锁电源 | 磁力锁电源：12V10A | 国产 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 出门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；0.1KG | 国产 | 项 | 5 |  |  |
| 7 | 辅材 | 电源线等 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安装调试费 | 定制 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计4** |  |  |  |  |  |  |
| **【五、监控系统建设】** | | | | | | | |
| 1 | 400万像素宽动态半球摄像机 | DS-2CD7145EVWDV3-IZS | 海康威视 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V10A | 国产 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 安装调试费 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计5** |  |  |  |  |  |  |
| **【六、综合布线及综合管道系统建设】** | | | | | | | |
| 1 | 双孔网络插座（墙插） | 采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方； 采用PC和ABS阻燃型混合塑料；自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 自带彩色电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性；自带标签条，方便管理。 | 国产 | 个 | 14 |  |  |
| 2 | 双孔网络插座（地插—含6类模块） | 采用优质铜合金材质，适用于地面信息点的设置；弹起式地面插座，开启角度55°，带优质阻尼器更安全，阻尼材质选用优质环保阻尼膏；面板材料：铜合金；采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0；无焊锡栽针技术，绿色环保：可分别提供90°和180°IDC端接方式；为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，支持22-24AWG线规双绞线端接；8根插针50μ(inch) 镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔 | 国产 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网络跳线2米 | 加长型水晶头，方便于高密度环境插拔；多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命；十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性；护套材料：PVC | 国产 | 条 | 16 |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽24口配线架 | 可提供24口和48口可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡 ; 可提供模块化的和一体化的 ;信息模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保 ; 模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装 ; 配线架端口自带标签，方便信息端口管理 ;部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理 ; | 国产 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 12口光纤配线架 | ：适用于管理间水平成垂直光纤的端接；金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害； 1U高度；可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式；适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护；自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本 | 国产 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | LC-LC双工单模光纤跳线 | 双芯光纤跳线；可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接；采用精工陶瓷插芯；外护套：阻燃LSZH，插入损耗≤0.2dB；常规长度：2m/3m/5m，也可根据客户需求定制。 | 国产 | 条 | 24 |  |  |
| 7 | 室内二十四芯单模光纤 | 室内二十四芯单模光纤：管内配线 | 国产 | m | 100 |  |  |
| 8 | RVV-2\*1.0配线 | RVV-2\*1.0：管内穿线 | 国产 | m | 500 |  |  |
| 9 | JYV3\*16配线 | YJV-3\*16式：管内穿线 | 国产 | m | 50 |  |  |
| 10 | Cat6 | Cat6：管内配线 | 国产 | m | 3000 |  |  |
| 11 | 桥架 | 200\*100 含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓 接地：接地跨接 | 国产 | m | 100 |  |  |
| 12 | 安装调试费 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计6** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | |  |

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

# **7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明**

**书面声明**

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**7.4信用中国查询声明函**

**信用中国查询声明函**

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日 期：

**附：附信用中国截图证明**