**七、投标文件的有关格式**

**7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书**

**法定代表人（企业负责人）授权委托书**

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名： 法定代表人姓名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

供应商盖章：

 年 月 日

**附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明**

# **7.2、**报价文件

开标一览表

项目名称：宁波市鄞州保安服务有限公司监控设备及存储采购项目

单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司监控设备及存储采购项目 |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

**投标分项报价表**

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司监控设备及存储采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 参考品牌 |
| 1 | 400万结构化球型摄像机 | 不低于以下参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：200m（红外）；补光类型：红外；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：4.8 mm～154mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；视场角：水平：55.8°~2.4°；垂直：31.9°~1.3°；对角：63.7°~2.7°；光学变倍：32倍；定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持；智能分类：融智能；视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用；声警戒：内置27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；防护等级：IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；接口类型：RJ45接口;RS485接口 | 套 | 16 |  |  | 大华、海康、宇视 |
| 2 | 室外机箱 | 静电喷塑，背部或底部进线、可支架或抱箍安装；尺寸可按需定制。外壳防护等级符合IP55的等级要求；箱体防雨设计；厚度≥1.2mm；机箱门定制字样；同时具有防雨、防尘、防高温、防盗、防盐雾和防腐蚀等功能。含空开、电源网络二合一防雷等配件。 | 套 | 12 |  |  | 国产定制 |
| 3 | 6米立杆 | L形杆，6米，挑3-4米，立杆壁厚6MM，挑臂壁厚4MM，材料采用热轧钢板（Q235），热镀锌按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀；喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀；立杆底板采用420\*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等。 | 处 | 12 |  |  | 国产定制 |
| 4 | 标志标牌 | 方形标示牌，暂定为780\*480mm，采用2.5mm的进口优质铝板，含相应抱箍配件，标示内容根据业主要求定制。 | 块 | 12 |  |  | 国产定制 |
| 5 | 车载录像机 | 不低于以下参数：网络视频输入8路POE网口， 全通道1080P；编码分辨率：1080P/720P/960H/D1/CIF；双码流：支持（辅码流最高支持D1编码）；视频输出：1路AV OUT，1路VGA输出，1路HDMI输出输出分辨率800×600，1280×1024；手机接入：iOS、 Android；WiFi：支持内置Wi-Fi，默认2.4GWIFi模块；设备升级：web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级；硬盘接口：2个2.5寸硬盘（SATA接口）；SD卡：1张 x256G；语音对讲输入：支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端；RS-232接口、RS-485接口、3个USB2.0接口；网络接口：1路前置RJ45接口（千兆）；供电方式：DC6V-36V 内置UPS（支持断电正常关机保护和汽车电瓶欠压保护）。 | 套 | 2 |  |  |  大华、海康、宇视 |
| 6 | 车载硬盘 | 2T、2.5英寸7mm、PC盘。 | 套 | 2 |  |  | 配套 |
| 7 | 车载云台摄像机 | 不低于以下参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560\*1440；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：4.8mm~154mm；光学变倍：32倍；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；供电方式：DC10.8 ~ 18V；球机尺寸：PTZ36系列（车载云台）；接口类型：RJ45接口；RS485接口；ACC接口。 | 套 | 2 |  |  | 大华、海康、宇视 |
| 8 | 车内网络摄像机 | 不低于以下参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：200万；最大分辨率：1920×1080；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：20m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡：256 GB；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IK10、IP67。 | 套 | 2 |  |  | 大华、海康、宇视 |
| 9 | 车载显示屏 | 屏幕类型：触摸电容屏；分辨率：1024\*600；按键：按键数量7个。 | 套 | 2 |  |  |  配套 |
| 10 | 车载键盘 | 与警用主机配合使用，通过遥感和按键控制主机录像，备份，智能；支持指示灯状态显示；四维摇杆，按键数量达23个；支持电子锁一键控制主机开关；支持USB、232、485接口通信；支持u盘、鼠标、SD卡接入，方便录像备份。 | 套 | 2 |  |  |  配套 |
| 11 | 车载手咪 | 支持功放功能，音质清晰、支持标准航空头接口，连接安装方便、支持利用4G/5G数据链路实现对讲，减少传统语音通话费用。 | 套 | 2 |  |  |  配套 |
| 12 | 车载专用线 | 车载专用线-（MC-PF3-B3-4，装车取电线，3芯6.3间距孔型转3芯裸线）-黑色-4000mm。 | 套 | 2 |  |  |  配套 |
| 13 | 车顶云台支架 | 定制、铝制。 | 套 | 2 |  |  |  配套 |
| 14 | 视频云存储节点  | 不低于以下参数：主处理器：高性能多核处理器；高速缓存：16GB DDR4 ；主频2666MHz；电源冗余：1+1冗余电源：网络接口：8个千兆数据电口；硬盘个数：标配内置 1块2.5英寸SATA 240G企业级固态硬盘；最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘。视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型主流厂家的前端设备；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP，HLS，FLV等流媒体协议。 | 台 | 1 |  |  | 大华、海康、宇视 |
| 15 | 企业级硬盘 | 容量：8000G；转速：7200RPM；缓存：256M，SATA。 | 块 | 36 |  |  | 希捷、西数、东芝 |
| 合计 |  |  |

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月

# **7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明**

**书面声明**

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**7.4信用中国查询声明函**

**信用中国查询声明函**

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日 期：

附：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。